****

**Information till dig som får låna en eldriven rullstol**

Du har fått låna en eldriven rullstol från Region Halland. Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av den. Med den eldrivna rullstolen följer dock ett ansvar att vårda den eldrivna rullstolen väl samt följa de anvisningarna som framgår i denna text.

Informationen är en vägledning och ska ses som ett komplement till tillverkarens bruksanvisning.

**Viktiga riktlinjer du måste känna till och följa**

* Endast du får framföra din eldrivna rullstol, låna aldrig ut den och du får aldrig skjutsa en annan person på din eldrivna rullstol om den inte är avsedd för det.
* Stäng alltid av den eldrivna rullstolen vid överflyttning och vid längre stopp.
* Ta aldrig emot dig med armar eller ben om du kör in i ett hinder.
* Kör alltid över trottoarkanter och hinder rakt framifrån.
* Eldriven rullstol är godkänd för begränsad lutning (se bruksanvisning).
* Tänk på att vissa underlag kan vara hala samt ge sämre bromsverkan och svängförmåga t.ex. blött gräs, löv, is, snö mm.

* **Om Dina förutsättningar att köra eldriven rullstol förändras eller om du flyttar till annat Landsting är du skyldig att kontakta din arbetsterapeut.**

**Allmänna skötselanvisningar**

**Laddning**

Ladda alltid den eldrivna rullstolen när den inte används, så förlänger du livstiden på batterierna och gör att den eldrivna rullstolen alltid är driftsfärdig.

Vid laddning:

1. Anslut först laddkontakten till den eldrivna rullstolen.
2. Anslut därefter väggkontakten till vägguttaget.
3. Låt laddaren sitta i tills du skall använda den eldrivna rullstolen nästa gång.

Avsluta laddning:

1. Drag ur väggkontakten ur vägguttaget.
2. Drag därefter ur laddkontakten ur den eldrivna rullstolen. Dra ej i sladden.

**Det är viktigt att laddning utförs enligt dessa steg, annars finns risk för ofullständig laddning samt att elektroniken kan ta skada.**

**Förvaring**

Den eldrivna rullstolen ska förvaras i ett låst utrymme som endast du har tillgång till. Detta kan vara ett förråd eller i din egen bostad.

Förvaringsutrymmet ska alltid hålla minst +5 º C och ha tillgång till el.

Det är viktigt att den eldrivna rullstolen inte förvaras i fuktig miljö då elektroniken kan påverkas så att stolen blir svår att köra.

**Rengöring**

Torka regelbundet av den eldrivna rullstolen för att hålla den ren och fin. Använd en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett milt diskmedel. Undvik starka rengöringsmedel. Den eldrivna rullstolen får **aldrig** spolas av.

**Däck**

Kontrollera att däcken är välpumpade.

Rekommenderat lufttryck i däcken finns i bruksanvisningen.

**Mobiltelefoner**

I vissa fall kan mobiltelefon störa den eldrivna rullstolens elektronik. Vi rekommenderar därför att du stänger av mobiltelefonen under färd.

**Felsökning**

**Den eldrivna rullstolen går inte att köra**

Kontrollera att:

* Laddkontakten ej sitter i den eldrivna rullstolen.
* Batterierna är laddade.
* Om den eldrivna rullstolen har en startnyckel, kontrollera att nyckeln är isatt och påslagen.
* Drivhjulen inte är frikopplade.
* Den eldrivna rullstolen inte är låst.
* Kontakten till manöverpanelen är korrekt ansluten.

**Den eldrivna rullstolen går sakta**

Kontrollera att:

* Körprogram och/eller hastighetsvred är rätt inställda.
* Om den eldrivna rullstolen är utrustad med sitslyft, kontrollera att den är i bottenläge.
* Batterierna är laddade.

**Den eldrivna rullstolen drar snett**.

Kontrollera att:

* Lufttrycket är tillräckligt och lika i samtliga däck.

Om ingen av dessa åtgärder hjälper kontakta tekniker på Hjälpmedelscentrum.

**Service och reparation**

Om den eldrivna rullstolen går sönder eller annat problem uppstår ska du vända dig till Hjälpmedelscentrum eller till din arbetsterapeut. Ange ditt personnummer eller den eldrivna rullstolens femsiffriga individnummer. Detta för att vi på Hjälpmedelscentrum ska veta vilken eldriven rullstol du har.

**Hjälpmedelscentrum Kundtjänst**

**010- 47 619 30**

**![C:\Documents and Settings\aft919\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\NEXJ1Z6W\MC900295590[1].wmf]()Trafikregler**

**Körträning:**

Din arbetsterapeut kommer att lära dig hur du ska köra den eldrivna rullstolen. Det är för att du ska lära dig att hantera den i olika situationer så att du känner dig säker och inte utsätter dig själv eller andra för fara.

Som vägtrafikant är du skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter dem.

* **Kör du i hastighet upp till 6km/ timme ska trafikregler för gångtrafikant följas**.
* **Kör du fortare än 6 km/timme ska trafikregler för cyklist följas.**

**Under 6km/ timmen:**

* Kör på trottoar, gångstig eller i vägrenen och använd övergångsställen.
* Om du måste köra på körbanan bör du köra på vänster sida, om det inte är säkrare att köra på höger sida.
* Saknas belysning på din eldrivna rullstol rekommenderar vi att du förser den med cykelbelysning eller liknande vid mörkerkörning.
* Den eldrivna rullstolen bör alltid vara försedd med reflexer. Det är också bra att ha reflexer på kläderna.

**Över 6km/ timmen:**

* Använd cykelbanan på högra sidan om inte skyltar anvisar annat.
* Om den eldrivna rullstolen är för bred för att andra trafikanter ska kunna passera ska man inte använda cykelbanan.
* Den eldrivna rullstolen får inte köras i bredd med annan rullstol, cykel eller moped.
* Vänstersväng utförs korrekt genom att man kör förbi korsningen till motsatt hörn och därefter svänger vänster, när man inte utgör fara för andra trafikanter.
* Väjningsplikt gäller för eldrivna rullstolar.
* Ge tecken när du ska svänga.
* Vid mörkerkörning ska eldriven rullstol följa gällande regler om hur cyklar ska vara utrustade
* Använd gärna cykelhjälm när du kör i trafik.

**Resa med eldriven rullstol**

**Bil**

Tänk på att förankra den eldrivna rullstolen ordentligt med godkänt fästsystem. Se i bruksanvisningen var på den eldrivna rullstolen fästpunkterna sitter.

**Färdtjänst**

Den eldrivna rullstolen ska vara fast förankrad med godkända spännremmar. Endast färdtjänstbilens säkerhetsbälte är godkänt. Det bälte som eventuellt finns på den eldrivna rullstolen får inte användas som säkerhetsbälte.

**Flyg**

Vid resa med eldriven rullstol är det viktigt att du i god tid tar reda på vilka regler som gäller hos det flygbolag som du anlitar. Flygbolagen har olika regler.

**![C:\Documents and Settings\aft919\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZAVJKFNY\MC900436686[1].wmf]()**

**Försäkring**

Se över din hemförsäkring så att den även innefattar den eldrivna rullstolen. Reglerna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Försäkringen bör täcka följande moment; brand, stöld, räddning, ansvar, rättsskydd och vagnskada. Tänk särskilt på att se över försäkringen om du ska resa utomlands. Hjälpmedelscentrum tar inget ansvar för om den eldrivna rullstolen går sönder i samband med utlandsvistelse och du riskerar då att få stå för hela kostnaden själv om något går sönder eller kommer bort.

**Återlämna eldriven rullstol**

När du inte längre använder den eldrivna rullstolen ska den återlämnas till Hjälpmedelscentrum. Kontakta din arbetsterapeut.

**Den eldrivna rullstolen ska återlämnas komplett (inkl. laddare, bruksanvisning, nyckel och övriga tillbehör) och rengjord.**

**Information om din eldrivna rullstol**

**Modell:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Individnummer eldriven rullstol:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Individnummer laddare:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hjälpmedelscentrum Halland**

Kistingevägen 2

302 62 Halmstad

Tfn 010-47 619 30

