### Sortimentsguide, hjälpmedel

Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

**Innehåll:**

[Kompressionspump](#_Toc529873137)

[Manschetter och inlägg till Flowtron Hydroven 3](#_Toc529873138)

[Manschetter och inlägg till Flowtron Hydroven 12](#_Toc529873139)

[Generell information](#_Toc529873140)

# Kompressionspump

ISO-kod: 04 06 12

Används för att möjliggöra självständighet påtagning av kompressionsstrumpa till arm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bild** | **Aktuellt/ utgående sortiment** | **Artikel/benämning** | **Beskrivning** | **Leverantör** |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c77d8e575-d791-472e-baf0-a6d00095e87a%2cBlobData&u=8D41A92677EE780&ts=200 | Aktuellt | **16086** Kompressionspump Flowtron Hydroven 3 | Avsedd att användas för arm- och benmanschetter med 1 eller 3 kammare. Kompressionspumpen har en förinställd cykeltid och justerbara tryckinställningar. Välj till manschett utifrån brukarens behov. | Arjo Sverige AB |
| https://webcache.visuera.com/cache_vgregion?ref=c%2c8624bb02-d8a3-48f5-9cf6-a32500e51b17%2cBlobData&u=8D138DC1DCEC000&ts=200 | Aktuellt | **46343** Kompressionspump Flowtron Hydroven 12 - Intermittent Kompression | För intermittent kompressionsbehandling i hemmet. Avsedd att användas för arm- och benmanschett med 12 kammare. Har olika behandlingsalternativ såsom sekvensuppblåsning, våguppblåsning och behandling enligt principerna för manuellt lymfdränage. | Arjo Sverige AB |

# Manschetter och inlägg till Flowtron Hydroven 3

ISO-kod: 04 06 12

Finns i form av ärm eller stövel som går att komplettera med insats. Mät enligt bild.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bild** | **Aktuellt/ utgående sortiment** | **Artikel/benämning** | **Beskrivning** | **Leverantör** |
| Bild saknas | Aktuellt | **31739** Flowtron Hydroven 3 Kompressionsärm 68 cm | 3-kammars armmanschett, 68 cm lång. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **12356** Flowtron Hydroven 3 Kompressionsärm 78 cm | 3-kammars armmanschett, 78 cm lång. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46330** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsärm 68 cm | Insats till 3-kammars armmanschett, 68 cm lång. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46331** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsärm 78 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 76 cm lång. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **21643** Flowtron Hydroven 3 kompressionsstövel 51 cm | 3-kammarstövel, 51 cm lång. För underben. Mått vad 51 cm, fotled 50 cm, fot 39 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46327** Flowtron Hydroven 3 kompressionsstövel 66 cm | 3-kammarstövel, 71 cm lång. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Mått lår övre 64 cm, lår mitt 60 cm, knä 57 cm, vad 51 cm, fotled 50 cm, fot 39 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **33354** Flowtron Hydroven 3 kompressionsstövel 71 cm | 3-kammarstövel, 71 cm lång. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Mått lår övre 66 cm, lår mitt 62 cm, knä 58 cm, vad 52 cm, fotled 50 cm, fot 39 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46328** Flowtron Hydroven 3 kompressionsstövel 76 cm | 3-kammarstövel, 76 cm lång. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Mått lår övre 72 cm, lår mitt 64 cm, knä 58 cm, vad 52 cm, fotled 50 cm, fot 39 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **15268** Flowtron Hydroven 3 kompressionsstövel 84 cm | 3-kammarstövel, 84 cm lång. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Mått lår övre 72 cm, lår mitt 66 cm, knä 59 cm, vad 53 cm, fotled 50 cm, fot 39 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46329** Flowtron Hydroven 3 kompressionsstövel 92 cm | 3-kammarstövel, 92 cm lång. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Mått lår övre 72 cm, lår mitt 67 cm, knä 59 cm, vad 53 cm, fotled 50 cm, fot 39 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **39123** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsstövel 50 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 50 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46332** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsstövel 66 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 66 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **33442** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsstövel 71 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 71 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **18680** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsstövel 76 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 76 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **37531** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsstövel 84 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 84 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46333** Flowtron Hydroven 3 insats till kompressionsstövel 92 cm | Insats till 3-kammars kompressionsstövel, 92 cm lång.  Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. | Arjo Sverige AB |

# Manschetter och inlägg till Flowtron Hydroven 12

ISO-kod: 04 06 12

Finns i form av ärm eller stövel som går att komplettera med insats.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bild** | **Aktuellt/ utgående sortiment** | **Artikel/benämning** | **Beskrivning** | **Leverantör** |
| Bild saknas | Aktuellt | **46318** Flowtron hydroven 12 - armmanschett 68 cm lång | 12-kammars armmanschett, 68 cm lång. Omkrets vid axeln 62 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46319** Flowtron hydroven 12 - armmanschett 78 cm lång | 12-kammars armmanschett, 78 cm lång. Omkrets vid axeln 62 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46335** Flowtron Hydroven 12 insats till kompressionsärm 68 cm | Insats till 12-kammars armmanschett, 68 cm lång. Ökar armmanschettens totala omkrets med 17 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46320** Flowtron Hydroven 12 insats till kompressionsärm 78 cm | Insats till 12-kammars armmanschett, 78 cm lång. Ökar armmanschettens totala omkrets med 17 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46321** Flowtron Hydroven 12 kompressionsstövel 76 cm | 12-kammarstövel, 76 cm lång normal vidd. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Omkrets längst upp på låret 71 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46322** Flowtron Hydroven 12 kompressionsstövel 76 cm bred vidd | 12-kammarstövel, 76 cm lång bred vidd. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Omkrets längst upp på låret 79 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46323** Flowtron Hydroven 12 kompressionsstövel 84 cm | 12-kammarstövel, 84 cm lång normal vidd. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Omkrets längst upp på låret 71 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46324** Flowtron Hydroven 12 kompressionsstövel 84 cm bred vidd | 12-kammarstövel, 84 cm lång bred vidd. Det ska vara 5 cm mellan benmanschett och ljumske. Omkrets längst upp på låret 79 cm. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46325** Flowtron hydroven 12 - insats till stövel 76 cm lång | Insats till 12-kammars stövel, 76 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. Passar både standard och bred vidd. | Arjo Sverige AB |
| Bild saknas | Aktuellt | **46326** Flowtron hydroven 12 - insats till stövel 84 cm lång | Insats till 12-kammars stövel, 84 cm lång. Ökar benmanschettens totala omkrets med 19 cm. Passar både standard och bred vidd. | Arjo Sverige AB |

|  |
| --- |
| Generell information Information: [www.regionhalland.se/hmc](http://www.regionhalland.se/hmc) Kontakt: Kontakta hjälpmedelskonsulent för aktuellt område. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. |