# Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin

**Hitta i dokumentet**

[Endoskop, Dagligt underhåll av endoskopidiskmaskin](#_Toc482687347)

[Uppdaterat från föregående version](#_Toc482687348)

Identitets nr: ……………………………. År: ……………………………………

Avd/Enhet: ……………………….......... Placering: …………………………..

Dagligt underhåll omfattar kontroll av:

* Kammare (ren, ingen missfärgning mm)
* Lucka (går att stänga)
* Dörrpackning (hel och ren)
* Avlopp
* Bottensil (inga främmande föremål)
* Slangar
* Insats samt dockning
* Kemikalieförbrukning
* Genomförd självtest

Signera då du utfört underhållet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Uppdaterat från föregående version 2023-07-04 Redaktionell uppdatering |